1-الف)full duplex : یعنی همزمان هم میتواند دیتا بفرستد هم دیتا بگیرد

Slave receive : slave از master دیتا را میگیرد

ب) پروتکل i2c - به صورت یک کلید عمل میکند که به صورت خودکار به bdd وصل است مگر اینکه به زمین وصل شود